
附件1：设备清单
	序号
	货物名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	洗衣机（带烘干）
	产品类型：全自动滚筒洗烘一体机（前开式）
洗涤容量：≥10kg
脱水容量：≥10kg
烘干容量：≥7kg
洗净比：≥1.10
能效等级：≥1级能效
最高脱水转速：≥1200r/min
电源：≥220V  频率：≥50Hz
洗涤噪音：≤52dB；脱水噪音：≤68dB
水压范围：0.03‑1MPa
	台
	2

	2
	三速吹风机
	三挡可调节风力，过热安全保护，节能省电低噪音
	台
	10

	3
	配重单擦机
	功率：≥1200W
电压：220-240V
转速：≥1400rpm
频率：50hz
马力：≥1.5P
重量：约51Kg

配置可拆卸铸铁配重块，配重≥20kg（外加，不含机身自重）
	台
	2

	4
	单擦机
	
功率：≥1200W
电压：220-240V
转速：≥1400rpm
频率：50hz
马力：≥1.5P
重量：≥51Kg
	台
	2

	5
	吸水机
	容量：≥80L
电压：220V
频率50Hz
线长：≥5米
功率：3000W
真空吸力：≥2000mmH2O
	台
	3

	6
	干湿吸尘器
	自带移动车架
容量：≥80L
功率：≥5400W
电压：220V
线长：≥5米
	台
	2

	7
	人字梯
	梯长≥2.5m；材质为铝合金

载重≥150kg

踏板防滑，配置可靠锁定结构、防滑耐磨橡胶梯脚
符合相关国标要求。
	个
	2

	8
	人字梯
	梯长≥2m；材质为铝合金

载重≥150kg

踏板防滑，配置可靠锁定结构、防滑耐磨橡胶梯脚
符合相关国标要求。
	个
	4

	9
	线盘
	线盘（2.5平方*50米）
	个
	2

	10
	货架
	四层，宽2m*高2m*深0.5m
	个
	12

	11
	1#钢丝棉
	1#钢丝棉
	个
	100

	12
	0#钢丝棉
	0#钢丝棉
	个
	100

	13
	红垫17寸
	颜色：红色
直径：43cm
规格：5片/盒
	箱（5片）
	2

	14
	白垫17寸
	颜色：白色

直径：43cm
规格：5片/盒
	箱（5片）
	1

	15
	黑垫17寸
	颜色：黑色
直径：43cm
规格：5片/盒
	箱（5片）
	3

	16
	双面玻璃擦
	适用于15-35mm双层玻璃
	个
	5

	17
	高压水枪
	额定电压：220V
进水温度：0-40℃
峰值流量：≥420L/H
额定功率：≥1000W
自配大尺寸滚轮，经久耐用超强压力

电气安全符合国标要求
	台
	3

	18
	工业洗衣机
	滚筒尺寸：≥800*590mm
电机功率：≥4.0KW
变频器功率：≥5.5KW
加热功率：≥12KW
电压：380V
安装功率：≥18KW
自动化程序：自动+手动
洗涤转速：≥45r/min  脱水转速≥900r/min
洗涤介质：水
机身材质：不锈钢

干布草装载量≥30KG

带安全门锁、过载/漏电保护装置、减震装置
	台
	2

	19
	工业烘干机
	滚筒尺寸：≥ 1150*920 mm
电机功率：≥1.1kW
风机功率：≥1.1kW
电烘干功率：≥1.1kW
蒸汽压力：0.3-0.5Mpa
蒸汽耗量：≥40kw/h
电压：380V
自动化程序：自动
转速：≥45

干布草装载量≥50KG

带安全门锁、过载/漏电保护装置
	台
	1

	20
	周转箱
	周转箱体积≥640*420*360mm

聚丙烯（PP）材质，一体注塑成型
箱体耐摔、便于清洗消毒
	个
	5

	21
	不锈钢工作台
	不锈钢工作台≥2000*800*800mm
双层
	个
	1

	22
	驾驶式室外扫地机
	清扫宽度:≥1900mm
边刷尺寸:≥500mm*4
主刷长度:≥740mm
工作效率:≥14500m2/h
动力源:≥48V100A
轮胎:350-08实心轮胎
连续工作时间:3-4h
水箱容量:≥200L
垃圾箱容量:≥200L
驱动功率:≥1200w
主刷电机≥1000W;边刷电机≥100W*4;振尘电机≥200W；风机电机≥500W
尺寸:≥2210*1900*1980mm
最大工作速度:≥7km/h
最大行驶速度:≥9km/h
	台
	1

	23
	室内驾驶式洗地机
	工作宽度:≥860mm
吸扒宽度:≥1100mm
工作效率:≥6450m2/h
刷盘直径:≥405mm*2
刷盘压力:≥45kg/cm2
刷盘电机:≥24v/400w*2
刷盘转速:≥160rpm
吸水马达:≥24v/650w
吸水力度:≥165mbar
清/污水箱容量:≥125L/135L
电瓶规格:≥24v/200Ah
机器重量:≥296/438kg
机器噪音:≤63dB(A)
爬坡度:≥16%
机器尺寸（长*宽*高）:≥1665*1295*910mm
	台
	2

	24
	手推式洗地机
	清/污水箱容量：≥50L/50L
清洗速率：≥2000m²/h
工作宽度：≥500mm
吸水扒宽度：≥818mm
洗涤刷数量:≥1个
刷子马达：≥0.55kw
真空马达：≥0.45kw
直流电压：≥24VDC
刷盘压力：≥30kg
噪音：≤68dba
电池推荐：2*100AH
每充电运行时间：3.5-4.5h
净重：约85KG
	台
	2

	25
	三轮高压清洗车
	底盘：框架式结构
驱动电池：1500W 大功率直流无刷差速重载电机
电池：60v 150Ah 锂电
充电器：智能充电器
控制器：智能型控制器 具备软启动，防溜坡，刹车断电功能
倒车：一键切换
车架/车身：优质碳结构钢，汽车级电泳、高温烤漆防褪色，耐锈
后桥：加重型
悬挂：前加粗双桶减震，后钢板非独立减震
轮胎：前 400-12 后 450-12
信号灯：组合仪表显示，远近大灯，前后转向灯，刹车灯，喇叭
整车尺寸：≥长 2950mm 宽 1000mm 高 1500mm ±1%
车后板材质：镀锌板
水箱尺寸：≥长 1500mm 宽 1000mm 高 800mm 
材质：滚塑一体式水箱
容积：≥700 升
发动机：纯电动 ≥4KW 直流驱动电机
水泵：高压水泵≥ 200kg/cm²，流速 ≥15L/min，压力范围可调节
卷管器：≥10 米 可收缩
喷洗装置：高压水枪 多枪头
前置左右喷头冲洗，冲洗宽度≥ 6-8 米
后置保洁降尘喷头，冲洗宽地≥ 1 米
	辆
	1

	26
	登高车
	升降结构：
台面板：≥3mm花纹折号
台面滑：≥3mm平板折弯
剪叉支杆：≥120*60*3.75mm 矩形管
轴套：≥45x7.5无缝管配做
轴销：45#圆钢配做
轴承：各型号配装
铰耳：≥2mm钢板喷做
底架：≥160*60*3.75mm矩管配做
下道轨：4mm钢板折弯配做
滑块：MC尼龙滑块 4件
支腿：≥100*50*3.75mm矩形管配做

液压结构：
动力单元：≥2.2Kw，48V，50Hz，液压泵、溢流阀、节流阀、单向阀、电磁阀、O型圈、油滤、应急下降阀、阀板
液压油缸：HSG80/50
油封
液压油管：2-10-53Mpa
对丝：高轻度对丝
三通：高强度三通
油箱：≥25L
	台
	1


附件：报价函（模板）

报价函

致：________________________

我方已认真研读《安庆市立医院物业保洁类设备采购项目最高限价询价》，充分知晓项目全部服务内容及交付要求，自愿参与本次询价报价，并郑重承诺如下：

1. 我方已知本次询价结果仅作为确定安庆市立医院物业保洁类设备采购项目最高限价的参考，不作为本项目采购结果。

2. 本项目包干总价为人民币（大写）：__________元（¥：__________元），包含项目全部工作内容所有费用。

3. 报价有效期7日历天，有效期内不擅自撤销、修改报价。

报价单位（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表（签字）：______________________

日期：______年____月____日

